Analog in a0 a1 …a5 analg okuma yapılabilir yani voltaj okuma yapılabilir

Bazı dijital pinlerde pwm çıkış yapılabilir.~işaretinden anlayabiliriz

Deger=map(deger,0,1023,0,255)

Buttona topraklama önemli

**MATLAB**

Arduino bağlanmak için

clear all

a=arduino("com7","uno")